KQ-250DS

实验室标准型超声波清洗器

**主要技术参数**

型号：KQ-250DS

外形尺寸：485\*335\*287mm

内槽尺寸：300\*240\*150mm

容量：10L

超声频率：35/53kHz

超声功率：250W

超声功率可调范围：0-100%

加热功率：400W

温度设定范围：室温-80℃

工作时间可调：1-999min/常开

其他配置：降音盖，不锈钢网架、不锈钢托架、手控进排水、AC220V/50Hz电源

价格：12880元

**主要性能特点**

清洗器外壳材质为ABS注塑成型

内槽为SUS304不锈钢。

清洗器标洗工作噪音<60dB，运行更安静。

具有过温、过流功能，运行更稳定可靠。

清洗器电路具有自动扫频、频率跟踪、自动搜频技术，使用效果更明显，工作更稳定。

清洗器电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低。

Degas脱气模式，脱气效率更高。

专用标洗/精洗双工作模式，清洗处理更彻底