KQ-250DE

数控超声波清洗器

**主要技术参数**

型号：KQ-250DE

外形尺寸：325\*265\*335mm

内槽尺寸：300\*240\*150mm

容量：10L

超声频率：40kHz

超声功率：250W

超声功率可调范围：40-100%

加热功率：400W

温度设定范围：室温-80℃

工作时间可调：1-480min

液位显示、保护：有

其他配置：降音盖、不锈钢网架、不锈钢托架、手控进排水、AC220V/50Hz电源

价格：6880元

**主要性能特点**

清洗器采用单片机软件操作。

清洗器主体材质均为304优质不锈钢。

数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示。

数显显示工作液位。

数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、加热温度（及实际温度）。

清洗器电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低。

标配常规换能器超声功率50W、超声频率40kHz。