KBS-1200

一体式超声波细胞粉碎机



**主要技术参数**

型号：KBS-1200

整机尺寸：355\*325\*580mm

超声频率：20kHz

超声功率：1200W

超声功率可调范围：0-100%

工作时间可调：1min-99h59min

处理量：1000mL

脉冲时间可调：1s-59min59s

变幅杆：Φ20mm

报警：有

价格：28800元

**主要性能特点**

简易叠加式装配设计。

液晶触摸控制系统，操控便捷，显示明了。

具有电动升降平台，并内设LED照明。

具有过载保护功能，使用更安全。

分散更均匀，且沉降速度更慢。

变幅杆采用钛合金材料为T1-6AL-4V，转换效率高。

具有9组用户储存设定并在触摸屏上可直接实现操作。

带有温度传感器，可实时对样品进行温度测试，并具有过温报警保护（选配）。

可选配变幅杆：Φ16、Φ18、Φ20、Φ25 mm。