KQ-3000E

超声波清洗器

**主要技术参数**

型号：KQ-3000E

外形尺寸：1200\*840\*880mm

内槽尺寸：1000\*600\*400mm

容量：240L

超声频率：40kHz

超声功率：3000W

加热功率：12000W

温度设定范围：室温-80℃

工作时间可调：1-60min/常开

其他配置：降音盖、不锈钢网架、手控进排水、AC380V/50Hz电源

价格：146800元

**主要性能特点**

经典机械式控制，操作简单方便。

清洗器主体材质均为304优质不锈钢。

清洗器电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低。

标配常规换能器超声功率50W、超声频率40kHz。