KBC-300G

恒温超声波处理器

**主要技术参数**

型号：KBC-300G

水浴外形尺寸：340\*340\*375mm

水浴内槽尺寸：250\*250\*150mm



恒温系统尺寸：265\*430\*370mm

容量：9.3L

超声频率：20±1kHz

超声功率：300W

加热功率：300W

制冷功率：600W

温度可调：0-60℃

超声功率可调范围：0-100%

工作时间可调：1min-99h59min

价格：27600元

**主要性能特点**

静态恒温功能，避免材料等的温升

频率精度±1kHz

减少处理时间，提升处理效率

水浴超声可选单频，双频，三频，复频等多种组合处理方式